|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Dämmung: ohne DämmungCuraflam® Brandschutz-Durchführung 2 x A BSHN**Feuerwiderstandsfähige Abschottung von nichtbrennbaren, metallischen RohrenmitDOYMA Curaflam® Rohrdurchführung 2 x A BSHNGas- und wasserdichte Durchführung, gem. Prüfzeugnis P-3024/0148-MPA-BS und P-3439/4398-MPA-BS (Fernwärme)Bauteil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Für das Gewerk: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Rohrleitungsart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aussendurchmesser Rohrleitung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wand-/Deckenstärke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_erstellen, beiliegendes Brandschutzschild ausfüllen und anbringen.Ausschreibungstext Folgeposition:Wie zuvor in Pos. \_\_ beschrieben,jedoch \_\_ mm Aussendurchmesser Rohrleitung**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

