|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Dämmung: ohne Dämmung bzw. mit PE-SchalldämmstreifenCuraflam® Manschette XSPro**Feuerwiderstandsfähige Abschottung von brennbaren Rohren aus KunststoffmitDOYMA Curaflam® Brandschutzmanschette XSProgemäss ETA-18/0714Bauteil: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Für das Gewerk: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Rohrleitungsart: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dämmstoff: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aussendurchmesser Rohrleitung inkl. Dämmung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Besonderheiten: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. 2x 45° Bögen, Nullabstände...)erstellen, beiliegendes Brandschutzschild ausfüllen und anbringen.Ausschreibungstext Folgeposition:Wie zuvor in Pos. \_\_ beschrieben,jedoch \_\_ mm Aussendurchmesser Rohrleitung inkl. Dämmung**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

