|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Futterrohr Curaflex® 4006 aus Spezialfaserzement mit fest verbundenen Fest- und Losflansch aus Gusseisen als Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke. Geeignet für Abdichtungsbahnen oder Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne).Futterrohr Curaflex® 4006 aus Spezialfaserzement mit fest verbundenen Fest- und Losflansch aus Gusseisen, als Aussparung für Durchdringungen,  zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen, spezielle Rillung der äusseren Rohroberfläche für eine homogene Verbindung zum Beton, Fest- und Losflansch nach DIN 18195/18533, Dichtigkeit gegen drückendes Wasser,gasdicht gegen Bodengase, Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, \*  Einzellänge 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 500 mm, 1000 mm, \*  einschl. Zulagen (1775) für dünne harte Folien, \*  einschl. Zubehör für Dickbeschichtung, \*  einschl. Locheisen für Dickbeschichtung, \*  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

