|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Futterrohr Curaflex® 8000 in Stahlausführung als Flanschplatte mit Rohrstutzen für Durchdringungen. Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Einsatz vor der Wand. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen (Weisse Wanne) und bei Anwendung von Dickbeschichtung (Schwarze Wanne).Futterrohr Curaflex® 8000 in Stahlausführung,als Flanschplatte mit Rohrstutzen für Durchdringungen,zur Aufnahme von Dichtungseinsätzen,für Bauten ohne Abdichtungsbahnen (Weisse Wanne) bei drückendem und nichtdrückendem Wasser, \*für Bauten mit noch aufzubringender Dickbeschichtung ist die Kontaktfläche des Klebeflansches zusätzlich besandet (bei nichtdrückendem Wasser), \*Material Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung oder Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571/1.4404 (V4A), \*Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600, DN 700, \*einschl. Befestigungsmaterial für Massivwände,einschl. Dichtmasse, Primer und Haftreiniger (bei WU-Betonkonstruktion), \*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

