|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **AQUAGARD Grundierung (1711) 1/3 Liter für 1,5 m²**AQUAGARD Grundierung (1711)zur Grundierung von Kernbohrungen und zum Schutz des Bewehrungsstahles vor Korrosion. Das Material dringt tief in die Kapillaren und Luftbläschen des Betons ein und verschliesst diese dauerhaft wasserdicht.1/3 Liter für 1,5 m²Nur in der Anwendungskombination mitAQUAGARD Speziallack (1716)Erzeugnis:AQUAGARD Grundierung(1711) 1/3 Liter für 1,5 m²liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

