|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **AQUAGARD Grundierung (1711) 1/3 Liter für 1,5 m²** AQUAGARD Grundierung (1711) zur Grundierung von Kernbohrungen und zum Schutz des Bewehrungsstahles vor Korrosion. Das Material dringt tief in die Kapillaren und Luftbläschen des Betons ein und verschliesst diese dauerhaft wasserdicht.1/3 Liter für 1,5 m²Nur in der Anwendungskombination mitAQUAGARD Speziallack (1716)Erzeugnis:AQUAGARD Grundierung(1711) 1/3 Liter für 1,5 m² liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

