|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Sikadur-31 Betonkleber (1740) 1,2-kg-Gebinde für 0,6 m²** ein 2-Komponenten-Epoxy-Betonkleber, für die Verklebung der geteilten  Spezialfaserzement-Futterrohre 3000/T.Der Klebstoff ist spachtelfähig, lösemittelfrei und thixotrop eingestellt.Das Material ist schnellhärtend, schwundfrei und beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie gegen Mineralöle, Treibstoffe, Fette, Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel.Die Lieferung des Klebers erfolgt in Gebinden zu 1,2 kg.Erzeugnis:Sikadur-31 (1740) 1,2-kg-Gebinde für 0,6 m² liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

