|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Sikadur-31 Betonkleber (1740) 1,2-kg-Gebinde für 0,6 m²**ein 2-Komponenten-Epoxy-Betonkleber,für die Verklebung der geteilten Spezialfaserzement-Futterrohre 3000/T.Der Klebstoff ist spachtelfähig,lösemittelfrei und thixotropeingestellt.Das Material ist schnellhärtend,schwundfrei und beständig gegenschwache Säuren und Laugen sowiegegen Mineralöle, Treibstoffe, Fette, Schmier-,Reinigungs- und Pflegemittel.Die Lieferung des Klebers erfolgt inGebinden zu 1,2 kg.Erzeugnis:Sikadur-31 (1740)1,2-kg-Gebinde für 0,6 m²liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

