|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | DOMO-DW-B Pressringdichtung zur Abdichtung von Durchdringungen als dauerhafter Blindverschluss. Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weisse Wanne).Pressringdichtung DOMO-DW-B, Ausführung als Blindverschluss zur Abdichtung einer Öffnung,mit Gestell aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,\*Dichtigkeit gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser, gasdicht,erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,\*Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

