|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | DOMO-DW-T Pressringdichtung zur Abdichtung von Rohren und Kabel. Geteilte Ausführung, für bereits verlegte Leitungen. Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weisse Wanne).Pressringdichtung DOMO-DW-T als geteilte Dichtung, mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\* mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM oder NBR,\* Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40, nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft, geteilt, für bereits verlegte Leitungen, einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,\*Aussendurchmesser der Medienleitung .………..mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………...mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

