|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | DOMO KE-Futterrohr aus schlagzähem Kunststoff als Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton (Weisse Wanne).Futterrohr aus leichtem, schlagzähem Kunststoff mit umlaufenden Dichtelement aus EPDM, Dichtigkeit gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser, gasdicht,  Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, \*  Einzellänge 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm oder 500 mm, \*  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

****