|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | DOMO KE-Futterrohr aus schlagzähem Kunststoff als Aussparung für Durchdringungen. Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellenden Wänden aus WU-Beton (Weisse Wanne).Futterrohr aus leichtem, schlagzähem Kunststoff mit umlaufenden Dichtelement aus EPDM,Dichtigkeit gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser, gasdicht,Futterrohrinnendurchmesser DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, \*Einzellänge 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm oder 500 mm, \*liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

****