|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | DOMO-V Pressringdichtung zur Abdichtung von Rohren und Kabel. Variable Anpassung auf vorhandene Leitungsdurchmesser dank Zwiebelschnitt. Dicht gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser. Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weisse Wanne).Pressringdichtung DOMO-V als nichtgeteilte Dichtung, mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\* mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM, Variable Anpassung der Dichtung auf vorhandene Leitungsdurchmesser durch entfernen nicht benötigter Gummi-elemente, Dichtigkeit gegen nichtdrückendes und drückendes Wasser, gasdicht, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40, nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft, einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,\*DN 100 abdichtend blind und von 18 bis 65 mm,\* DN 150 abdichtend blind und von 62 bis 110 mm,\* DN 200 abdichtend blind und von 108 bis 160 mm,\* liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

