|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System TechnikBajonett-Dichtpackungen BKD 150Aufbauflansch mit Befestigungselementen aus verzinktem StahlBKD150-AF-235/BE-VZAufbauflansch BKD 150-AF zum Abdichten einer Kernbohrung auf glatten Wänden inkl. Schutzdeckel und Befestigungselementen. Geeignet zum einseitigen Anschluss von Systemdeckeln, Systemeinsätzen und KSS-Systemen.Achsabstand der Kernbohrung 245 mmKernbohrung max. 150 mmFlanschmass 235 x 235 mmBest.- Nr. BKD150-AF-235/BE-VZ BE-VZ=Befestigungselemente aus Stahl, galvanisch verzinktFabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

