|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System Technik Bajonett-Dichtpackungen BKD 150 Aufbauflansch mit Befestigungselementen aus verzinktem StahlBKD150-AF-235/BE-VZ Aufbauflansch BKD 150-AF zum Abdichten einer Kernbohrung auf glatten Wänden inkl. Schutzdeckel und Befestigungselementen. Geeignet zum einseitigen Anschluss von Systemdeckeln, Systemeinsätzen und KSS-Systemen.  Achsabstand der Kernbohrung 245 mm  Kernbohrung max. 150 mm  Flanschmass 235 x 235 mm  Best.- Nr. BKD150-AF-235/BE-VZ    BE-VZ=Befestigungselemente aus Stahl, galvanisch verzinkt  Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

