|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System TechnikBajonett-Dichtpackungen BKD 150DoppeldichtpackungBKD 150-K2/(L)Bajonett-Doppel-Dichtpackung BKD 150Mit druckwasserdichtem Blinddeckel, Bajonettaufnahme, und Abdichtsystem zum Beton. Nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht. Geeignet zum beidseitigen Anschluss von Systemdeckeln, Systemeinsätzen und KSS-Systemen.Zum bündigen Einbetonieren in Wände und Decken.Paketbildung vor Ort möglich.Für Wandstärken ab 100 mm.Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser;WU-Beton Beanspruchungsklasse 1Best.- Nr. BKD 150-K2/(L)(L) = Wandstärke in mmFabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

