|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System TechnikKabelabdichtungBKD 150 Systemdeckel mit einem Stutzen 110 mm.BKD150-D-1/110-TMBajonett-Systemdeckel zur Verwendung in vorhandenen Dichtpackungen BKD 150, mit einem Stutzen Durchmesser 110 mm und einer Thermo-Schrumpfmuffe. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von einem Kabel/Rohr Aussen-Ø 34-108 mm.Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser;WU-Beton Beanspruchungsklasse 1Best.- Nr. BKD150-D-1/110-TMFabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

