|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System Technik Bajonett-Dichtpackungen BKD 90 Doppeldichtpackung PaketBKD90-K2(Y)x(Z)/(L) Mit druckwasserdichtem Blinddeckel, Bajonettaufnahme und Abdichtsystem zum Beton. Nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht. Geeignet zum einseitigen Anschluss von Systemdeckeln und KSS-Systemen. Zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.  Paketbildung.  Für Wandstärken ab 100 mm.  Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser;  WU-Beton Beanspruchungsklasse 1  Best.-Nr. BKD90-K2(Y)x(Z)/(L)    (Y) = Reihen übereinander  (Z) = Reihen nebeneinander  (L)= Wandstärke in mm  Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

