

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System TechnikKabelabdichtungBKD 90 Systemdeckel mit drei Stutzen 30 mm.BKD90-D-3/30(3/3) -TMBajonett-Systemdeckel zur Verwendung in vorhandenen Dichtpackungen BKD 90, mit drei Stutzen Durchmesser 30 mm und drei Thermo-Schrumpfmuffen. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von drei Kabeln mit Aussen-Ø 7-29 mm.Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser;WU-Beton Beanspruchungsklasse 1Best.- Nr. BKD90-D-3/30(3/3) -TMFabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |