|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System TechnikKabelabdichtungBKD 90 Systemdeckel mit fünf Stutzen 20 mm.BKD90-D-5/20(5/5) -TMBajonett-Systemdeckel zur Verwendung in vorhandenen Dichtpackungen BKD 90, mit fünf Stutzen Durchmesser 20 mm und fünf Thermo-Schrumpfmuffen. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von fünf Kabeln mit Aussen-Ø 7-19 mm.Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser;WU-Beton Beanspruchungsklasse 1Best.- Nr. BKD90-D-5/20(5/5) -TMFabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

