|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | UGA®-System Technik Kabelabdichtung BKD 90 Systemdeckel mit fünf Stutzen 20 mm.BKD90-D-5/20(5/5) -TM Bajonett-Systemdeckel zur Verwendung in vorhandenen Dichtpackungen BKD 90, mit fünf Stutzen Durchmesser 20 mm und fünf Thermo-Schrumpfmuffen. Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von fünf Kabeln mit Aussen-Ø 7-19 mm.  Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton Beanspruchungsklasse 1  Best.- Nr. BKD90-D-5/20(5/5) -TM  Fabrikat: UGA SYSTEM-TECHNIK oder gleichwertig  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

