|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Sika Primer-3N (1755) 0,25 Liter, ausreichend für 1,25 m²** zur Grundierung des Betons bei der Vorbereitung des Einbaus der Abdichtungen vor der Wand.Lösemittelhaltiger Voranstrich für porige und saugfähige Baustoffe. 0,25 Liter, ausreichend für 1,25 m².Erzeugnis:Sika Primer 3 (1755) 0,25 l, ausreichend für 1,25 m² liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Vertrieb:**  **REMATEC AG/SA**  **Riedstrasse 11**  **6330 Cham**  [rematec.ag@rematec.ch](mailto:rematec.ag@rematec.ch)  [www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

