|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Sika Primer-3N (1755) 0,25 Liter, ausreichend für 1,25 m²**zur Grundierung des Betons beider Vorbereitung des Einbaus derAbdichtungen vor der Wand.Lösemittelhaltiger Voranstrichfür porige und saugfähigeBaustoffe.0,25 Liter, ausreichend für 1,25 m².Erzeugnis:Sika Primer 3 (1755)0,25 l, ausreichend für 1,25 m²liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

