|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | **Sikaflex-11 FC (1756) 300ml, ausreichend für 0,24 m²**ist eine elastische Dichtungsmasse mithervorragenden Festigkeitswerten.Bewegungsaufnahme von ca. 10%. Schnellabbindend, dauerhaft elastisch,ausgezeichnete Witterungs- undAlterungsbeständigkeit.Beständig u.a.gegen wässrige Reinigungsmittel,Meerwasser, Kalkwasser, schwacheSäuren u. Laugen sowie öffentlicheAbwässer.Erzeugnis:Sikaflex-11 FC (1756)300ml, ausreichend für 0,24 m²liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Vertrieb:****REMATEC AG/SA****Riedstrasse 11****6330 Cham**rematec.ag@rematec.ch[www.rematec.ch](http://www.rematec.ch) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

